А.В. Ерошенков асп.; рук. Ю.П. Гусев, к.т.н..
(НИУ «МЭИ»)
применение информационных моделей в сапр собственных нужд подстанций 
Развитие электроэнергетических систем (ЭЭС) требует ускорения проектирования и повышения качества подготовки рабочей документации подстанций и, в том числе их собственных нужд (СН). В России и за рубежом разрабатываются системы автоматизированного проектирования (САПР), позволяющие решить эту задачу. Современные САПР нуждаются в унифицированном описании объектов СН подстанции и в обмене разработанными моделями объектов между различными САПР на базе международных стандартов IEC (CIM) [1], чем обусловлена актуальность разработки унифицированных информационных моделей для проектирования собственных нужд подстанций.
В докладе рассматривается применение в САПР подстанций, разработанных автором, информационных моделей и исследуются методы автоматизации создания рабочих документов проекта на основе CIM-моделей.
Новизна проводимых исследований заключается в подготовке алгоритмов проектирования СН подстанций в соответствии с методологией CIM IEC стандартов на основе отечественного опыта проектирования подстанций.
Подготовлена реализация библиотеки классов стандарта IEC 61970 CIM в виде конечной системной утилиты, позволяющей интегрироваться в сторонние приложения. Формализованы инвариантные и объектные проектные процедуры программного комплекса. Проектируется и наполняется база данных для разрабатываемой САПР.
Разрабатываемая система позволит повысить эффективность процесса проектирования собственных нужд подстанции и наладить унифицированный обмен между программными комплексами, как зарубежными, так и национальными. Разработанная информационная модель собственных нужд подстанций будет использоваться при разработке САПР подстанций. 
Литература
1. IEC — International Electrotechnical Commission: IEC 61970-301: Energy management system application program interface (EMS-API) — Part 301: Common Information Model (CIM) Base // International Electrotechnical Commission, 2003.